# Réparation de fissure à St-Jérome, Mirabel,
Blainville, Boisbriand et environs

Nous réglons vos problèmes de fissures tout en nous attaquant aux causes de leur apparition!

Réparation de fissure

AMÉNAGEMENT PG offre des services de réparation de fissure sur les fondations de bâtiments résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels. Nous ne faisons pas que réparer les fissures et solidifier les murs de béton des fondations, nous configurons le sol adéquatement pour régler le problème une fois pour toute.

Comme nous sommes des spécialistes de l’aménagement des sols, nous pouvons remédier directement au problème en créant une protection maximale sur le long terme pour votre bâtiment. Nous pouvons effectuer:

- Faire la gestion des eaux excessives dues à une pente négative de votre terrain (acheminement stratégique de l’eau loin des fondations) ;
- Créer, si nécessaire, un bac de rétention d’eau pour empêcher l’eau de se retrouver près de vos fondations ;
- Installer vos gouttières de façon optimale;
- Vérifier la performance de votre drain français, installation de cheminée pour un accès visuel au drain, ou pose d’un nouveau drain français (si nécessaire).

C’est lors du gel et du dégel des sols que se présentent les problèmes d’excès d’eau près des fondations. Notre équipe formée et expérimentée en aménagement des sols connaît les mouvements de ceux-ci au printemps et au début de l’hiver. Nous pourrons déterminer comment les eaux circulent dans le sol et cibler les emplacements à problèmes.

Procédé utilisé

## pour la réparation de fissures

Réparation de fissure

Des fissures non colmatées sont à risque de créer des infiltrations d’eau et d’affaiblir le béton des fondations de votre bâtiment. Il faut alors intervenir rapidement pour effectuer la réparation de fissure. Nous pourrons :

- Vérifier l’état du béton et examiner les fissures.
- Injecter les fissures (de l’intérieur ou de l’extérieur, selon le cas) avec du polyuréthane, un gel extensible hydrofuge.
- Renforcer, si nécessaire, les murs de béton par des ancrages en acier.
- Poser une membrane hydrofuge sur les murs extérieurs de la fondation, qui protègera le béton de la base de la fondation jusqu’au sol.
- Poser un panneau de drainage.
- Installation d’une cheminée sur le drain français qui nous permettra d’insérer une caméra et de déterminer si celui-ci fonctionne adéquatement.

Nous recommandons fortement de faire effectuer une réparation de fissure apparente pour éviter que l’eau n’y pénètre et aggrave celle-ci lors du cycle de gel et dégel.

## Contactez AMÉNAGEMENT PG pour une réparation de fissure

Pour une réparation de fissure à St-Jérôme, Mirabel, Blainville, Boisbriand et dans les villes environnantes, contactez l’équipe d’AMÉNAGEMENT PG au 450-675-2438. Nous effectuerons une réparation de fissure durable et professionnelle et une gestion du problème à la source!

450 675-2438

Gestion des cookies